115年度第1次機械專業人才認證考試試題
專業等級：初級機械工程師
科目：機械製圖 
考試日期：115年5月3日 9：00 ~ 10：30                                   第 1頁，共5頁
	1. 選擇題30題（佔60%） 

(A)1.畫正投影視圖時，若虛線與中心線重合時 (A)畫虛線  (B)畫中心線  (C)選擇較能表  
   示物體形狀之線來畫  (D)避免畫此視圖，改以其它不會重合之視圖替代。   
(D)2.尺度標註時若有”□”符號表示：(A)平面  (B)凹陷 (C)凸出 (D)正方形。  
(C)3.若有一直徑50mm之圓球，尺度標註時其尺度數字應為：
(C)4. 尺度界線為 (A) 虛線　(B) 細鏈線　(C) 細實線　(D) 粗實線 。

(A)5. 以一平面切割直立正圓錐，若平面與錐軸垂直，則所得之割面為 

      (A) 圓　(B) 拋物線　(C) 橢圓　(D) 雙曲線 。

(D)6. 比例為1 : 2的圖形長為20mm，則實物長為(A) 10mm (B) 20mm (C) 30mm (D) 40mm。
(C)7. 下列線條中如在圖形上重覆時，最優先者為(A) 中心線(B) 隱藏線(C) 粗實線(D) 假想線。
(D)8. 尺寸註解時，下列哪一種線條可以代替延伸線? (A)割面線 (B)虛線 (C)剖面線 (D)中心線。
(D)9. 有關橢圓的作圖法中，下列何者不是橢圓的常用畫法? (A)四心近似法  (B)焦點法  (C)平行四邊形法  (D)包絡線法。
(B)10. 下圖何者正確?
(A)A=30∘,B=90∘(B) A=30 ∘,B=120∘(C)A=45∘,B=90∘(D)A=45∘,B=120∘。
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(A)11. 相鄰兩螺紋對應點間,沿平行軸線方向量得之距離為
       (A)螺距(B)螺紋高度(C)節徑(D)旋合長度。
(A)12. 傳達單一方向之動力者,如螺旋壓力機的傳動導桿是採用(A)鋸齒形螺紋(B)梯形螺紋(C)滾珠螺紋(D)方形螺紋。
(B)13. 一般公制推拔銷的錐度為(A)1:10(B)1:50(C)1:100(D)1:150。
(B)14. 主要功用作為軸與輪毂間的聯接元件為(A)銷(B)鍵(C)螺栓(D)螺樁。
(B)15. 拉伸彈簧之尺寸,下列何者不必記載(A)線徑(B)簧圈內徑(C)簧圈外徑(D)平均直徑。
(C)16. 三角皮帶兩側邊之角度如
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所示應為(A)50∘(B)45∘(C)40∘(D)30∘。
(C)17. 工程圖中長形的中文字，字寬為字高的 

      (A) 1/2　(B) 2/3　(C) 3/4　(D) 4/5  來決定。
(B)18. 當剖面的面積過於狹小，如薄墊圈，不易繪製剖面線時，下列處理方法何者較正確? (B)省略不畫  (B)全部塗黑  (C)以虛線表示  (D)以註解說明。
(B)19. 電阻點熔接於註記符號時，必須於尾叉內加註
       (A)EBW(B)RSW(C)RPW(D)OAW 之熔接代號。
(D)20. 如剖視圖所示,下列符號何者為正確 (A) A (B) B (C) C (D) D。
 
[image: image3.png]


 
(B)21. 螺紋分釐卡是測量螺紋的(A)外徑(B)節徑(C)底徑(D)周節。
(B)22. 若圓柱直徑尺度為20時，下列標註何者正確？　

       (A) C20　(B)
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。 
(B)23. 若球形直徑尺度為50時，下列標註何者正確？　(A)
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50　(D) SR50。
(C)24. 板狀物件其板厚尺度為20時，下列何者為正確表示法？　(A) P20　(B) t20　(C) T20　(D) B20。
(C)25. 依CNS標準規定錐度為1：25時，下列何者為正確表示法？　(A)[image: image9.png]


1：25　(B)[image: image10.png]


1：25　(C)[image: image11.png]


1：25　(D)[image: image12.png]


1：25
(C)26. 斜度為1：50時，係指每50 mm長高度差為　(A) 0.01 mm　

(B) 0.5 mm　(C) 1 mm　(D) 5 mm。
(A)27. 一平面以不同角度截切一直立圓錐，則其所得之曲線，下列何者不可能? 
       (A)擺線  (B)正圓  (C)橢圓  (D)拋物線。
(C)28. 第三角投影法中，物體與投影面之關係為 (A)投影面(物體(視點  (B)投影面(視點(物體  (C)視點(投影面(物體  (D)視點(物體(投影面。
(A)29. 尺度標註時，下列何者可以作為尺度界線? (A)中心線  (B)虛線  (C)割面線  (D)指線。
(A)30. 已知物體之前視圖及俯視圖，下列何者為正確之右側視圖?  
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二. 問答題（佔40%）：共2題，每題佔20分
1. 已知物體立體圖，請利用正投影及剖視圖，繪製物體之必須視圖(包含尺寸標註)。 
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*正確解答：
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2. 請回答下列各部位之名稱。
[image: image20.png]SPFL (FIS) - Microsoft Word.
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解答：
*正確解答：
(1)切削加工符號。
(2)表面粗糙度。
(3)加工方法代號。
(4)基準長度。
(5)刀痕方向或紋理符號。
(6)加工裕度。
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